NUM_POSTE       : numéro Météo-France du poste sur 8 chiffres
NOM_USUEL       : nom usuel du poste
LAT             : latitude, négative au sud (en degrés et millionièmes de degré)
LON             : longitude, négative à l’ouest de GREENWICH (en degrés et millionièmes de degré)
ALTI            : altitude du pied de l'abri ou du pluviomètre si pas d'abri (en m)
AAAAMM          : mois
RR              : cumul mensuel des hauteurs de précipitation (en mm et 1/10)
QRR             : code qualité de RR
NBRR            : nombre de valeurs présentes de hauteur de précipitation quotidienne
RR_ME           : cumul mensuel estimé des hauteurs de précipitation (en mm et 1/10)
RRAB            : précipitation maximale tombée en 24 heures au cours du mois (en mm et 1/10)
QRRAB           : code qualite de RRAB
RRABDAT         : jour du RRAB
NBJRR1          : nombre de jours avec RR ≥ 1.0 mm
NBJRR5          : nombre de jours avec RR ≥ 5.0 mm
NBJRR10         : nombre de jours avec RR ≥ 10.0 mm
NBJRR30         : nombre de jours avec RR ≥ 30.0 mm
NBJRR50         : nombre de jours avec RR ≥ 50.0 mm
NBJRR100        : nombre de jours avec RR ≥ 100.0 mm
PMERM           : moyenne mensuelle des pressions mer moyennes (PMERM) quotidiennes (en hPa et 1/10)
QPMERM          : code qualité de PMERM
NBPMERM         : nombre de valeurs présentes de PMERM quotidienne
PMERMINAB       : minimum absolu mensuel des pressions mer moyennes quotidiennes (en hPa et 1/10)
QPMERMINAB      : code qualité de PMERMINAB
PMERMINABDAT    : jour du PMERMINAB maximum
TX              : moyenne mensuelle des températures maximales (TX) quotidiennes (en °C et 1/10)
QTX             : code qualité de TX
NBTX            : nombre de valeurs présentes de TX quotidienne
TX_ME           : moyenne mensuelle estimée des TX quotidiennes (en °C et 1/10)
TXAB            : maximum absolu mensuel des TX quotidiennes (en °C et 1/10)
QTXAB           : code qualité de TXAB
TXDAT           : jour du TXAB
TXMIN           : minimum mensuel des TX quotidiennes (en °C et 1/10)
QTXMIN          : code qualité de TXMIN
TXMINDAT        : jour du TXMIN
NBJTX0          : nombre de jours avec TX ≤ 0°C
NBJTX25         : nombre de jours avec TX ≥ 25°C
NBJTX30         : nombre de jours avec TX ≥ 30°C
NBJTX35         : nombre de jours avec TX ≥ 35°C
NBJTXI20        : nombre de jours avec TX ≤ 20°C
NBJTXI27        : nombre de jours avec TX ≤ 27°C
NBJTXS32        : nombre de jours avec TX ≥ 32°C
TN              : moyenne mensuelle des températures minimales (TN) quotidiennes (en °C et 1/10)
QTN             : code qualité de TN
NBTN            : nombre de valeurs présentes de TN quotidienne
TN_ME           : moyenne mensuelle estimée des TN quotidiennes (en °C et 1/10)
TNAB            : minimum absolu mensuel des TN quotidiennes (en °C et 1/10)
QTNAB           : code qualité de TNAB
TNDAT           : jour du TNAB
TNMAX           : maximum mensuel des TN quotidiennes (en °C et 1/10)
QTNMAX          : code qualité de TNMAX
TNMAXDAT        : jour du TNMAX
NBJTN5          : nombre de jours avec TN ≤ -5°C
NBJTN10         : nombre de jours avec TN ≤ -10°C
NBJTNI10        : nombre de jours avec TN ≤ +10°C
NBJTNI15        : nombre de jours avec TN ≤ +15°C
NBJTNI20        : nombre de jours avec TN ≤ +20°C
NBJTNS20        : nombre de jours avec TN ≥ +20°C
NBJTNS25        : nombre de jours avec TN ≥ +25°C
NBJGELEE        : nombre de jours avec gelée
TAMPLIM         : moyenne mensuelle des amplitudes thermiques (TAMPLI) quotidiennes (en °C et 1/10)
QTAMPLIM        : code qualité du TAMPLIM
TAMPLIAB        : maximum absolu mensuel des amplitudes thermiques quotidiennes (en °C et 1/10)
QTAMPLIAB       : code qualité du TAMPLIAB
TAMPLIABDAT     : jour du TAMPLIAB
NBTAMPLI        : nombre de valeurs présentes de TAMPLI quotidienne
TM              : moyenne mensuelle des (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10)
QTM             : code qualité de TM
NBTM            : nombre de valeurs présentes du couple (TN, TX) quotidien
TMM             : moyenne mensuelle des températures moyennes (TM) quotidiennes (en °C et 1/10)
QTMM            : code qualité du TMM
NBTMM           : nombre de valeurs présentes de TM quotidienne
NBJTMS24        : nombre de jours avec TM quotidienne ≥ 24°C
TMMIN           : minimum mensuel des moyennes (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10)
QTMMIN          : code qualité de TMMIN
TMMINDAT        : jour du TMMIN
TMMAX           : maximum mensuel des moyennes (TN+TX)/2 quotidiennes (en °C et 1/10) 
QTMMAX          : code qualité du TMMAX
TMMAXDAT        : jour du TMMAX
UNAB            : minimum absolu mensuel des humidités relatives minimales (UN) quotidiennes (en %)
QUNAB           : code qualité de UNAB
UNABDAT         : jour du UNAB
NBUN            : nombre de valeurs présentes de UN quotidienne
UXAB            : maximum absolu mensuel des humidités relatives maximales (UX) quotidiennes (en %)
QUXAB           : code qualité de UXAB
UXABDAT         : jour du UXAB
NBUX            : nombre de valeurs présentes de UX quotidienne
UMM             : moyenne mensuelle des humidités moyennes (UM) quotidiennes (en %)
QUMM            : code qualité de UMM
NBUM            : nombre de valeurs présentes de UM quotidienne
TSVM            : moyenne mensuelle de la tension de vapeur (en hPa et 1/10)
QTSVM           : code qualité du TSVM
NBTSVM          : nombre de valeurs présentes de TSV quotidienne
ETP             : somme des ETP Penman décadaires (en mm et 1/10)
QETP            : code qualité de ETP
FXIAB           : maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent instantané, à 10 m (en m/s et 1/10)
QFXIAB          : code qualité de FXIAB
DXIAB           : direction du FXIAB (en rose de 360)
QDXIAB          : code qualité de DXIAB
FXIDAT          : jour du FXIAB
NBJFF10         : nombre de jours avec FXI ≥ 10 m/s
NBJFF16         : nombre de jours avec FXI ≥ 16 m/s
NBJFF28         : nombre de jours avec FXI ≥ 28 m/s
NBFXI           : nombre de valeurs présentes de FXI quotidienne
FXI3SAB         : maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent moyenné sur 3 secondes, à 10 m (en m/s et 1/10)
QFXI3SAB        : code qualité de FXI3SAB
DXI3SAB         : direction associée à FXI3SAB (en rose de 360)
QDXI3SAB        : code qualité de DXI3SAB
FXI3SDAT        : jour du FXI3SAB
NBJFXI3S10      : nombre de jours avec FXI3S ≥ 10 m/s
NBJFXI3S16      : nombre de jours avec FXI3S ≥ 16 m/s
NBJFXI3S28      : nombre de jours avec FXI3S ≥ 28 m/s
NBFXI3S         : nombre de valeurs présentes de FXI3S quotidienne
FXYAB           : maximum absolu mensuel de la force maximale quotidienne du vent moyenné sur 10 mn (FXY), à 10 m (en m/s et 1/10)
QFXYAB          : code qualité du FXYAB
DXYAB           : direction associée à FXYAB (en rose de 360)
QDXYAB          : code qualité de DXYAB
FXYABDAT        : jour du FXYAB 
NBJFXY8         : nombre de jours avec FXY ≥ 8 m/s
NBJFXY10        : nombre de jours avec FXY ≥ 10 m/s
NBJFXY15        : nombre de jours avec FXY ≥ 15 m/s
NBFXY           : nombre de valeurs présentes de FXY quotidienne
FFM             : moyenne mensuelle de la force moyenne quotidienne du vent moyenné sur 10 mn (FFM), à 10 m (en m/s et 1/10)
QFFM            : code qualité du FFM
NBFFM           : nombre de valeurs présentes de FFM quotidienne
INST            : cumul mensuel des durées totales d’insolation quotidiennes (en mn)
QINST           : code qualité du INST
NBINST          : nombre de valeurs présentes de INST quotidienne
NBSIGMA0        : nombre de jours avec SIGMA = 0% (SIGMA est la fraction d'insolation par rapport à la durée du jour)
NBSIGMA20       : nombre de jours avec SIGMA ≤ 20%
NBSIGMA80       : nombre de jours avec SIGMA ≥ 80%
GLOT            : cumul mensuel du rayonnement global quotidien (en J/cm2)
QGLOT           : code qualité du GLOT
NBGLOT          : nombre de valeurs présentes de GLOT quotidien
DIFT            : cumul mensuel du rayonnement diffus quotidien (en J/cm2)
QDIFT           : code qualité du DIFT
NBDIFT          : nombre de valeurs présentes de DIFT quotidien
DIRT            : cumul mensuel du rayonnement direct quotidien (en J/cm2)
QDIRT           : code qualité du DIRT
NBDIRT          : nombre de valeurs présentes de DIRT quotidien
HNEIGEFTOT      : cumul mensuel de la hauteur de neige fraîche tombée en 24h (HNEIGEF quotidienne) (en cm)
QHNEIGEFTOT     : code qualité du HNEIGEFTOT
HNEIGEFAB       : maximum absolu mensuel de HNEIGEF (en cm)
QHNEIGEFAB      : code qualité du HNEIGEFAB
HNEIGEFDAT      : jour du HNEIGEFAB 
NBHNEIGEF       : nombre de valeurs présentes de HNEIGEF quotidienne
NBJNEIG         : nombre de jours avec précipitation de neige
NBJHNEIGEF1     : nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 1 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)
NBJHNEIGEF5     : nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 5 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)
NBJHNEIGEF10    : nombre de jours avec chutes de neige en 24h supérieures à 10 cm (à partir de HNEIGEF quotidienne)
NBJSOLNG        : nombre de jours avec sol couvert de neige (à partir de SOLNEIGE quotidien)
NEIGETOTM       : moyenne mensuelle de l’épaisseur totale de neige mesurée quotidiennement à 6h (NEIGETOT06 quotidien) (en cm)
QNEIGETOTM      : code qualité du NEIGETOTM
NEIGETOTAB      : maximum absolu mensuel de l'épaisseur maximale de neige (NEIGETOTX) quotidienne (en cm)
QNEIGETOTAB     : code qualité du NEIGETOTAB
NEIGETOTABDAT   : jour du NEIGETOTAB
NBJNEIGETOT1    : nombre de jours avec enneigement supérieur à 1cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)
NBJNEIGETOT10   : nombre de jours avec enneigement supérieur à 10cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)
NBJNEIGETOT30   : nombre de jours avec enneigement supérieur à 30cm (à partir de NEIGETOTX quotidienne)
NBJGREL         : nombre de jours présents avec grêle
NBJORAG         : nombre de jours présents avec orage
NBJBROU         : nombre de jours présents avec brouillard

Les valeurs du code qualité sont les suivantes :
 9 : donnée filtrée (la donnée a passé les filtres/contrôles de premiers niveaux)
 0 : donnée protégée (la donnée a été validée définitivement par le climatologue)
 1 : donnée validée (la donnée a été validée par contrôle automatique ou par le climatologue)
 2 : donnée douteuse en cours de vérification (la donnée a été mise en doute par contrôle automatique)
 
D'une façon générale, les valeurs fournies sont données avec une précision qui correspond globalement à la résolution de l'appareil de mesure de la valeur.
Toutefois, il peut arriver, pour des raisons techniques de stokage ou d'extraction des valeurs, que cette règle ne soit pas respectée.
Du fait d'arrondis, il peut ponctuellement arriver que des valeurs de base à un pas de temps inférieur (par exemple données minutes) ne soient pas exactement cohérentes avec leurs correspondants sur un pas de temps supérieur (par exemple données horaires).